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Darbų metodika

Ukmergės m., Šventosios upės pakrantės (Gruodžio 17-osios g. dalyje) želdinių inventorizavimo darbai buvo atliekami 2024 metų pavasarį, vadovaujantis, detalizuotomis moksliniu-praktiniu pagrindu ,,želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis“ (2008 m. sausio 8 d. nr. d1-5).
Inventorizacija atliekama natūroje apžiūrint kiekvieną želdinių grupę ir (ar) atskirus želdinius, bei užpildant Želdynų ir želdinių inventorizavimo kortelę (lentelę):

1. skiltyje “Kvartalo Nr.“ įrašomas konkretus želdinių kvartalo numeris arabiškais skaičiais. Vykdant pakartotinę želdinių inventorizaciją, rekomenduojama išlaikyti esamą kvartalų tinklo sistemą, išskyrus atvejus, kuomet dėl inventorizacijos objekto ribų pasikeitimo, reikšmingo želdinių kiekių pokyčių ar kitų priežasčių, gali būti priimami projektiniai sprendimai pakeisti kvartalų ribas bei numerius. Gatvių želdiniai, kaip linijinio pobūdžio objektas, kvartalais neskirstomi;

2. skiltyje ,,Sklypo (želdinio) Nr.“ įrašomi skaičiai nuo 1 iki 100(150). Numeruojama, pradedant nuo šiaurės vakarinio kvartalo kampo ir einant eilėmis iki jo pietrytinio kampo. Kiekvienos gatvės želdiniai numeruojami atskirai vadovaujantis analogiškais principais. 

3. skiltyje „Rūšinės sudėties koeficientas“ įrašoma medžių ar krūmų grupės (20 ir daugiau vnt.) rūšinės sudėties formulė, pagal atskirų rūšių skaičiaus santykį, išreiškiant jį sveikais skaičiais (koeficientais) nuo 10 (atitinkamo taksono - 96% ir daugiau) iki 1 (6–15%). Rūšinės sudėties formulė yra surašoma koeficientų mažėjimo tvarka, tačiau pagal atskiras medžių/krūmų rūšis. Vyraujanti (pagal individų kiekį) želdinių grupės rūšis, įrašoma rūšinės sudėties formulės priekyje, per vieną ar kelias (dėl išreikšto medžių stambumo, sanitarinės būklės skirtumų) pozicijas, pvz., 3Ą1Ą4D2B. 

Esant želdinių grupėje dviem ar daugiau medžių/krūmų rūšių su vienodais koeficientais, vyraujančia laikoma vertingiausia rekreaciniu, estetiniu ar sanitariniu požiūriu rūšis. Želdinių rūšys, kurių priemaiša nereikšminga (sudaro iki 5% nuo želdinių kiekio grupėje), į Kortelę įrašomos be rūšinės sudėties koeficiento.

4. skiltyje ,,Taksono pavadinimas“ įrašomi tikslūs inventorizuojamų medžių, krūmų, lianų rūšių, porūšių, varietetų, formų arba veislių pavadinimai pagal specializuotą literatūrą, originalo kalba lotyniškomis raidėmis tarp apostrofų, didžiąja raide, pvz., Ąžuolas paprastasis  ‘Fastigiata’.

Inventorizuojant želdinius botanikos soduose, arboretumuose, dendrologinėse kolekcijose ar panašios paskirties želdynuose, į želdinių inventorizavimo kortelę kartu su lietuvišku augalo pavadinimu gali būti įrašomas ir lotyniškas augalo pavadinimas;

5. skiltyje „Kiekis“ įrašomas pavieniui ar nedidelėmis grupėmis (< 20 vnt.) augančių medžių, krūmų ar lianų kiekis.

 Didesnėse želdinių grupėse (20 ir daugiau vnt.), nereikšmingų (pagal kiekį) rūšių individų kiekis nenurodomas, išskyrus dendrologiškai, estetiškai vertingų, ar kultūros paveldui reikšmingų medžių;

6. skiltyje „Aukštis“ įrašomas aukštis nuo 0,1 m (iki 2 m H – gradacija kas 0,1 m, nuo 2 iki 6 m H – kas 0,5 m, daugiau kaip 6 m H – kas 1 m). Aukštis matuojamas aukštimačiu, tačiau iki 6 m aukščio želdiniams gali būti nustatomas ir vizualiai.

Kai medžiai išsišakoja į atskirus kamienus žemiau 1,3 m nuo žemės paviršiaus, bendrosios želdinių inventorizacijos metu į Kortelę įrašomas stambiausio kamieno aukštis. 

7. skiltyje „Skersmuo“ įrašomas medžių ir medžiakrūmių skersmuo nuo 1 cm. Jis matuojamas 1,3 m aukštyje (nuo šaknies kaklelio) ne žemesniems kaip 1,5 m želdiniams. Medžiams, augantiems šlaite, 1,3 m aukštis nustatomas iš aukštesniosios šlaito pusės; pasvirusiems medžiams 1,3 m aukštis matuojamas toje pusėje, į kurią medis yra pasviręs. 

Kai medžiai išsišakoja į atskirus kamienus žemiau 1,3 m nuo žemės paviršiaus, bendrosios želdinių inventorizacijos metu į Kortelę įrašomas stambiausio kamieno skersmuo (,,Pastabų“ skiltyje nurodant kamienų kiekį). 

Esant 1,3 m aukštyje žaizdai, gumbui ar sustorėjimui, deformuojančiam kamieno formą, skersmuo matuojamas aukščiau šios vietos. Jei dėl aukštyn besitęsiančio kamieno deformacijos negalima rasti pasiekiamos ir tinkamos matavimo vietos, matavimo vieta parenkama žemiau įprastinės.

Skersmuo matuojamas žerglėmis (dviem statmenomis kryptimis), matavimo juosta ar kitais prietaisais. Bendrojoje želdinių inventorizacijoje skersmens gradacija kas 2(4) cm;

8. skiltis „Medžių grupės skalsumas“ pildoma tik medžių grupėms, kai pildoma 3 skiltis. Jis gali būti nuo 0,3 iki 1,5. Medžių juostoms (iš 2-4 medžių eilių), nurodomas ne skalsumas, o eilių kiekis. 

„Krūmų grupės glaudumas“ pildomas krūmų grupėms ir gyvatvorėms (1 – reta grupė (gyvatvorė), kai projekcinis padengimas < 35%, 2 – vidutinio tankumo (36–70 %), 3 – tanki (> 70 %);

9. skiltis „Želdinių būklė“ pildoma kiekvienai 4 skiltyje įrašytai rūšiai, naudojant 6 balų skalę nuo (1 – gera būklė, 2 – vidutinė, 3 – patenkinama, 4 – bloga, 5 – labai bloga, 6 – žuvęs želdinys).

Želdinių būklė vertinama apibendrinant kelis rodiklius: medžio kamieno ar/ir skeletinių šakų mechaninio pažeidimo intensyvumą; genėjimo intensyvumo laipsnį; puvinių, drevių gausą, vietą ir stambumą; nustelbtumo, defoliacijos laipsnį; ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pakenkimo laipsnį, pasvirimo laipsnį ir kt.;

Esant reikalui (savivaldybės ataskaitose ar pan.) želdinių būklę nurodyti Taisyklėse įtvirtintoje 3(4) balų sistemoje – taksoraštyje 2 ir 3 būklės medžiai prilyginami 2 būklės, o 4 ir 5 būklės medžiai – 3 būklės medžiams.

I. Medžio (krūmo) kamieno ar/ir I eilės skeletinių šakų mechaninio pažeidimo intensyvumas:

1 – sąlyginai sveikas augalas. Žaizdų nėra arba šviežiai (einamaisiais metais) pažeistas tik nereikšmingas augalo gyvybingumui žievės plotelis. 

Krūmo kamienai ir šakos mechaniškai nepažeisti;

2 – silpnai pažeistas augalas. Yra viena ar kelios šviežios, nedidelės žaizdos. Žaizdos(-ų) plotis (plačiausioje vietoje) - <10 % kamieno skersmens, bendras plotas – <200 cm2; kamienas su nedideliu(-iais) žiemospirgiu(-iais); puvinio ir drevių nėra. 

Krūmo kamienų mechaniniai pažeidimai ar šakų aplaužymai nedideli (<10 %);

3 - vidutiniškai pažeistas augalas. Nulaužta viršūnė (< 25 % tikėtino lajos ilgio); yra viena ar kelios žaizdos, kurių plotis (plačiausioje jų vietoje) – <20 % kamieno ar I eilės skeletinių šakų (pažeidimo vietoje) skersmens, bendras plotas – <500 cm2; mediena gali būti užsikrėtusi ją pūdančiais grybais, tačiau puvinys lokalus (neišplitęs); kamiene ar I eilės skeletinėse šakose yra išreikštas žiemospirgis (su šlapiuoju puviniu) ar 1-2 nedidelės drevės (dažniausiai išpuvusių smulkių šakelių vietose).

Krūmo kamienų mechaniniai pažeidimai ar šakų aplaužymai vidutiniai (iki 1/3 nuo jų kiekio);

4 – stipriai pažeistas augalas. Nulaužta viršūnė (25-50 % tikėtino lajos ilgio); yra kamieno dvišakumo plyšimas (be puvinio); yra viena ar kelios žaizdos, kurių plotis (plačiausioje jų vietoje) – <50 % kamieno ar I eilės skeletinių šakų (pažeidimo vietoje) skersmens; mediena įvairiu laipsniu pažeista puvinio (tačiau nesuirusi); yra 1-2 stambios drevės ar/ir keletas nedidelių drevių; dėl mechaninio poveikio pakeltos (dalinai atitrūkusios) medžio šaknys;

Krūmo kamienų mechaniniai pažeidimai ar šakų aplaužymai stiprūs (1/3-2/3 nuo jų kiekio);

5 – labai stipriai pažeistas augalas. Nulaužta >50 % tikėtino lajos ilgio; yra kamieno dvišakumo plyšimas (su puviniu); žaizdų plotis (plačiausioje jų vietoje) – >50 % kamieno skersmens; mediena (žaizdose) intensyviai ardoma ją pūdančių grybų; yra stambių drevių, kamienas >50 % išpuvusiu vidumi. Dėl esamų kamieno ar šaknų pažeidimų medis bet kada gali išvirsti ar nulūžti arba šis procesas jau vyksta.

Krūmo kamienų mechaniniai pažeidimai ar šakų aplaužymai labai stiprūs (pažeista >2/3 nuo jų kiekio).
II. Medžių genėjimo intensyvumo laipsnis:

1 – laja negenėta arba genėtos tik plonos (iki 5 cm skersmens) šakelės;

2 – lajos viršūnė pažeminta <25 %; patrumpintos tik II eilės skeletinės ir šalutinės medžio šakos;

3 – medžio laja pažeminta 25–50 %; nepalikta (arba mažai palikta) II eilės skeletinių medžio šakų, o I eilės skeletinės šakos patrumpintos <25 %;

4 – laja pažeminta >50 %; I eilės skeletinės šakos patrumpintos <50 %;

5 – nupjauta beveik visa laja, paliekant tik kamieną ir skeletinių šakų fragmentus.

Pastaba: Krūmams genėjimo intensyvumo laipsnis - nenustatomas.

III. Medžių (krūmų) išsivystymo, ūglių augimo, lajos bei lapų (spyglių) tankumo bei sausų šakų gausumo laipsnis:

1 – medžiai (krūmai) normaliai išsivystę, ūglių prieaugis adekvatus medžio rūšiai, amžiui bei augimo sąlygoms; laja tanki, daugmaž simetriška; lapai ir spygliai normalaus dydžio ir spalvos. Sausų šakų (išskyrus esančias apatinėje lajos dalyje dėl natūralaus jų atkritimo) - nėra;

2 - dėl neintensyvaus stelbimo ar kitų priežasčių pastebimas mažėjantis ūglių prieaugis; retesnė (nei geros būklės medžių (krūmų)) ar/ir kiek netolygiai išsivysčiusi (vienašalė) laja; lapai (spygliai) beveik normalaus dydžio ir spalvos. Pasitaiko pavienių sausų ar/ir džiūstančių šalutinių (ne skeletinių) šakų

3 – dėl stelbimo ar kitų priežasčių medžių (krūmų) ūglių prieaugis akivaizdžiai sumažėjęs; laja išretėjusi, akivaizdžiai netolygiai išsivysčiusi (labai nesimetriška). Lapai (spygliai) mažesni nei normalaus išsivystymo medžių (krūmų). Yra nemažai sausų ar/ir džiūstančių II eilės skeletinių ir žemesnio rango šakų;

4 – medžiai (krūmai) akivaizdžiai nusilpę, stipriai stelbiami kitų augalų, ūglių prieaugis mažas; laja silpnai išsivysčiusi. Yra džiūstančių ir/ar sausų skeletinių šakų, gausu sausų ar/ir džiūstančių šalutinių šakų; medžiai (krūmai) sausaviršūniai;

5 – gausu sausų ir džiūstančių skeletinių bei šalutinių šakų; žaliuoja <50 % augalo lajos. 

Jei medis pasviręs link gatvės, intensyviai naudojamų pėsčiųjų takų, pastatų, vaikų žaidimų aikštelių ir pan.  30°-45° kampu – jo būklė gali būti mažinama 1 balu. Esant >45° pasvirimui - būklės balas mažinamas 2 balais.
IV. Medžių (krūmų) defoliacijos laipsnis:

1 – lapų (spyglių) defoliacijos nėra;

2 – lapų (spyglių) defoliacija iki 25 %;

3 – lapų (spyglių) defoliacija 26-50%;

4 –  lapų (spyglių) defoliacija 51–75 %;

5 – lapų (spyglių) defoliacija >75 %.

Cheminės taršos poveikyje gali vykti asimiliacijos aparato dechromacija (spyglių ar lapų natūralios spalvos pokyčiai – pageltimas, parudavimas). Ji vertinama analogiškai lajų defoliacijai.

V. Ligų ar/ir kenkėjų sukelto, medžių (krūmų) lapų ar spyglių pakenkimo laipsnis:

1 – sąlyginai sveikas augalas;

2 – vegetacijos sezono viduryje pakenkta iki 25% lapų ar spyglių;

3 – vegetacijos sezono viduryje pakenkta 26-50% lapų ar spyglių;

4 – vegetacijos sezono viduryje pakenkta 51-75% lapų ar spyglių;

5 – vegetacijos sezono viduryje pakenkta >75% lapų ar spyglių;

Visais atvejais būklė vertinama vizualiai, želdinius lyginant su sąlygiškai sveikais želdiniais. 

Jei vertinamo medžio būklę inventorizacijos metu veikia keli veiksniai, pvz., jis genėtas, užpultas kenkėjų, pažeistas ir jo kamienas, tokiu atveju į inventorizacijos Kortelę įrašomas blogiausios būklės (pažeidimo) balas pagal bet kurį iš paminėtų kriterijų.

10  skiltyje „Pastabos“ įrašoma:

* komentarai apie blogesnės nei geros būklės želdinius, pvz., kamieno žaizda(-os), medienos puvinys, nulaužta viršūnė; nustelbtas; gausu sausų šakų; lapai užpulti miltligės ir pan.
* komentarai apie įdomesnius medžius ar krūmus, pvz., 10 kamienų; viršūnėje – „raganų šluota“; įdomiai gumbuotas; išskirtinių matmenų individas ir kt.;

* komentarai apie gyvatvores, pavienių medžių ir krūmų formavimą, pvz., karpoma gyvatvorė; formuojamas individas;

* komentarai apie 1(2) m atstumu nuo pastatų pamatų ar po elektros oro linijų laidais augančius medžius;
11. skiltyje „Reikalingos tvarkymo priemonės“ įrašomos reikalingos tvarkymo priemonės:

* tvarkymo priemonės pavadinimas: retinti grupes; kirsti, genėti, persodinti, ,,atjauninti“ medžius; uždažyti šviežias žaizdas, surišti lają ir kt.;

* iškertamų medžių procentas (5-50 %) prie grupių, kurias reikia retinti dėl per didelio tankumo ar/ir sanitarinės būklės;

* tvarkymo priemonių taikymo eiliškumas (skubus, 1 eilėje, 2 eilėje) ar tikslai:

* ,,skubiai (einamaisiais metais) šalintini“ labai blogos būklės ir žuvę medžiai, dėl savo lokalizacijos vietos (prie gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, vaikų žaidimų aikštelių ir pan.) keliantys ypač didelę grėsmę visuomenei, statiniams, elektros perdavimo linijomis ir kt.; 

* ,,1 eilėje šalintini“ želdiniai nekeliantys ypač didelės grėsmės visuomenei, pastatams ar inžineriniams tinklams, tačiau dėl sanitarinės būklės, menkos estetinės vertės, per tankaus augimo, lokalizacijos vietos ar kitų priežasčių šalintini per 5 artimiausius metus;

* ,,2 eilėje šalintini“ želdiniai, kurie dėl esamos sanitarinės būklės ir jos blogėjimo, labai tankių želdynų tikslingo išretinimo per 2-3 kartus (dėl galimo vėjų, snieglaužų pakenkimo) ar kitų priežasčių šalintini po 6-10 metų;

* ,,projektiniais tikslais (per 5 artimiausius metus) šalintini“ geros būklės želdiniai, kurie stelbia (iš viršaus) ar užtamsina (iš šono ar apačios) vertingesnių ar lygiaverčių medžių rūšių individų lajas, ko pasėkoje sulėtėja pastarųjų augimas, formuojasi nesimetriškos (vienašonės) ar aukštai pakeltos lajos su gausiomis sausomis šakomis apačioje. Projektiniais tikslais šalintini ir sveiki invazinių rūšių medžiai ar krūmai;

AIŠKINAMASIS RAŠTAS


Inventorizavus želdinius Šventosios upės pakrantėje (Gruodžio 17-osios g. dalyje) galima daryti šias išvadas:
1) Minėtoje teritorijoje auga 444 medžiai, turintys 692 reikšmingesnius kamienus;

2) Iš viso identifikuota 18 medžių taksonų. Spygliuočių medžių yra 13 vnt. (16 kamienų), kietųjų lapuočių - 45 vnt. (54 kamienai), minkštųjų lapuočių - 386 vnt. (622 kamienai);

3) Vidutinis inventorizuotų medžių kamienų aukštis siekia 11 m (nuo 3,5 iki 21 m). Vidutinis inventorizuotų medžių kamienų skersmuo yra 25 cm (nuo 9 iki 89 cm);

4) Vertinant moksliniu pagrindu, 521 medžių kamienas yra geros, 3 vnt. – vidutinės, 73 vnt. – patenkinamos, 58 vnt. – blogos, 32 vnt. – labai blogos būklės, 5 medžių kamienai - žuvę. Bendra medžių būklė yra apie 1,7 balo. Vadovaujantis ,,Želdinių atkuriamosios vertės įkainiuose“ pateiktu būklės skirstymu 521 medžių kamienų būklė yra gera, 76 kamienų – patenkinama, 58 kamienų – nepatenkinama, 32 kamienų - bloga;

5) Pagal ,,Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems“ priedo 1.2 ir 5 punktą saugotini ≥12 cm skersmens vertingesni medžiai, tokiu būdu saugotini 462 medžių kamienai, nesaugotini - 230 medžių kamienų;
6) Atsižvelgiant į medžių būklę bei saugojamumą rekomenduotina iškirsti 32,8 % teritorijoje esančių medžių kamienų (227 vnt.), iš jų 177 vnt. – nesaugotini. Atkreiptinas dėmesys, kad kirstinų saugotinų kamienų vidutinė būklė yra 4,3 balo (t. y. bloga). 
7) 1-5 metų bėgyje dėl būklės tikslinga pašalinti 64 medžių kamienus, 6-10 metų bėgyje – 7 kamienus, o dėl invazyvumo (ar kitų svarbių priežasčių) – 156 medžių kamienus.
8) Želdinių vertė paskaičiuota tik saugotiniems želdiniams pagal ,,Želdinių atkuriamosios vertės įkainius“. Bendra saugotinų želdinių atkuriamoji vertė – 141 695,25 Eur. Bendra kirstinų medžių kamienų atkuriamoji vertė – 6 126,75 Eur (t. y. 4,3 % nuo bendros teritorijoje esančių medžių atkuriamosios vertės). 
Atkreiptinas dėmesys, kad pagal LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 dalies 3 punktą želdinių atkuriamosios vertės kompensacija neskaičiuojama ir apie tai pažymima leidime arba sprendime, kai ,,saugotini želdiniai yra pažeisti stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų (išskyrus biologinei įvairovei svarbius želdinius, kurie nekelia pavojaus gyventojams, jų turtui, statiniams ir eismo saugumui)“. Tokiu būdu, nemažai daliai kirstinų saugotinų medžių, neturėtų būti skaičiuojama atkuriamosios vertės kompensacija.
1 priedas

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS DUOMENYS (taksoraštis)
	Kv.
	Nr.
	Rūšis
	H, m
	D, cm
	Bū-

klė
	Pastabos
	Ūkinė priemonė
	Saugot.
	Atkur. vertė, €

	1
	1
	Gluosnis baltasis  
	13
	35
	1
	4 kamienai
	
	S
	350,00

	1
	1
	Gluosnis baltasis  
	13
	18
	3
	stelbimas, pasvirimas 30°
	
	S
	135,00

	1
	1
	Gluosnis baltasis  
	8
	15
	4
	stelbimas, pasvirimas 45°
	
	S
	75,00

	1
	1
	Gluosnis baltasis  
	13
	33
	1
	
	
	S
	330,00

	1
	2
	Gluosnis trapusis
	7
	13
	1
	
	
	S
	130,00

	1
	3
	Gluosnis trapusis
	8
	15
	1
	6 kamienai
	
	S
	150,00

	1
	3
	Gluosnis trapusis
	8
	17
	1
	
	
	S
	170,00

	1
	3
	Gluosnis trapusis
	7
	12
	1
	
	
	S
	120,00

	1
	3
	Gluosnis trapusis
	7
	14
	1
	
	
	S
	140,00

	1
	3
	Gluosnis trapusis
	7
	12
	1
	
	
	S
	120,00

	1
	3
	Gluosnis trapusis
	7
	14
	1
	
	
	S
	140,00

	1
	4
	Gluosnis trapusis
	7
	17
	1
	pasvirimas 30°
	
	S
	170,00

	1
	5
	Gluosnis trapusis
	8
	16
	1
	8 kamienai
	
	S
	160,00

	1
	5
	Gluosnis trapusis
	8
	16
	1
	
	
	S
	160,00

	1
	5
	Gluosnis trapusis
	8
	13
	1
	
	
	S
	130,00

	1
	5
	Gluosnis trapusis
	8
	14
	1
	
	
	S
	140,00

	1
	5
	Gluosnis trapusis
	8
	14
	1
	
	
	S
	140,00

	1
	5
	Gluosnis trapusis
	5
	12
	1
	pasvirimas 60°
	
	S
	120,00

	1
	5
	Gluosnis trapusis
	8
	15
	1
	
	
	S
	150,00

	1
	5
	Gluosnis trapusis
	7
	15
	1
	
	
	S
	150,00

	1
	6
	Klevas paprastasis
	13
	38
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra sausų šakų
	
	S
	532,00

	1
	7
	Gluosnis baltasis ''Sericea'
	12
	62
	5
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	-
	S
	279,00

	1
	8
	Liepa mažalapė
	14
	45
	1
	
	
	S
	810,00

	1
	9
	Liepa mažalapė
	13
	41
	1
	
	
	S
	738,00

	1
	10
	Liepa mažalapė
	13
	36
	1
	
	
	S
	648,00

	1
	11
	Liepa mažalapė
	11
	23
	1
	
	
	S
	414,00

	1
	12
	Ieva paprastoji
	11
	20
	1
	2 kamienai
	
	N
	

	1
	12
	Ieva paprastoji
	11
	20
	1
	
	
	N
	

	1
	13
	Beržas karpotasis
	16
	31
	1
	
	
	S
	558,00

	1
	14
	Liepa mažalapė
	13
	24
	1
	5 kamienai 
	
	S
	432,00

	1
	14
	Liepa mažalapė
	13
	23
	1
	
	
	S
	414,00

	1
	14
	Liepa mažalapė
	13
	24
	1
	
	
	S
	432,00

	1
	14
	Liepa mažalapė
	13
	24
	1
	
	
	S
	432,00

	1
	14
	Liepa mažalapė
	13
	24
	1
	
	
	S
	432,00

	1
	15
	Klevas uosialapis
	12
	16
	1
	2 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	15
	Klevas uosialapis
	12
	14
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	16
	Klevas uosialapis
	12
	15
	1
	3 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	16
	Klevas uosialapis
	12
	19
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	16
	Klevas uosialapis
	8
	12
	1
	pasvirimas 45°
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	17
	Klevas uosialapis
	12
	17
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	18
	Liepa didžialapė
	9
	10
	1
	
	
	N
	

	1
	19
	Klevas uosialapis
	13
	32
	5
	2 kamienai, kamieno žaizda (-os), nulaužta viršūnė
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	1
	19
	Klevas uosialapis
	11
	14
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	20
	Liepa mažalapė
	11
	13
	1
	
	
	S
	234,00

	1
	21
	Liepa didžialapė
	12
	17
	1
	
	
	S
	306,00

	1
	22
	Klevas uosialapis
	11
	16
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	23
	Klevas uosialapis
	11
	16
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	24
	Gluosnis trapusis
	12
	24
	3
	medienos puvinys, pasvirimas 30°
	
	S
	180,00

	1
	25
	Klevas paprastasis
	9
	11
	3
	stelbimas
	
	N
	

	1
	26
	Klevas paprastasis
	10
	11
	1
	
	
	N
	

	1
	27
	Baltalksnis
	17
	40
	1
	
	
	N
	

	1
	28
	Klevas uosialapis
	11
	19
	1
	pasvirimas 15°
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	29
	Klevas uosialapis
	9
	19
	1
	pasvirimas 15°
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	30
	Klevas uosialapis
	10
	14
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	30
	Klevas uosialapis
	6
	14
	1
	pasvirimas 60°
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	31
	Klevas uosialapis
	7
	17
	1
	pasvirimas 60°
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	32
	Ieva paprastoji
	12
	23
	1
	
	
	N
	

	1
	33
	Pušis paprastoji
	17
	26
	1
	3 kamienai
	
	S
	468,00

	1
	33
	Pušis paprastoji
	17
	28
	1
	
	
	S
	504,00

	1
	33
	Pušis paprastoji
	17
	28
	1
	
	
	S
	504,00

	1
	34
	Klevas uosialapis
	15
	47
	1
	2 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	34
	Klevas uosialapis
	9
	28
	1
	pasvirimas 60°
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	35
	Klevas uosialapis
	17
	34
	6
	
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	1
	36
	Klevas uosialapis
	14
	30
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	37
	Pušis paprastoji
	21
	31
	1
	
	
	S
	558,00

	1
	38
	Gluosnis trapusis
	15
	48
	1
	2 kamienai
	
	S
	480,00

	1
	38
	Gluosnis trapusis
	15
	32
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	kirsti 1 eilėje
	S
	160,00

	1
	39
	Klevas uosialapis
	10
	16
	1
	2 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	39
	Klevas uosialapis
	9
	12
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	40
	Klevas uosialapis
	9
	17
	1
	2 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	40
	Klevas uosialapis
	9
	13
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	41
	Klevas uosialapis
	17
	22
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	42
	Klevas uosialapis
	10
	18
	1
	2 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	42
	Klevas uosialapis
	10
	12
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	43
	Klevas uosialapis
	10
	13
	1
	3 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	43
	Klevas uosialapis
	10
	14
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	43
	Klevas uosialapis
	10
	12
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	44
	Klevas uosialapis
	11
	16
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	45
	Liepa mažalapė
	16
	35
	1
	2 kamienai
	
	S
	630,00

	1
	45
	Liepa mažalapė
	15
	25
	1
	
	
	S
	450,00

	1
	46
	Klevas paprastasis
	11
	13
	1
	2 kamienai
	
	S
	364,00

	1
	46
	Klevas paprastasis
	11
	13
	1
	
	
	S
	364,00

	1
	47
	Klevas paprastasis
	10
	16
	1
	
	
	S
	448,00

	1
	48
	Klevas uosialapis
	13
	13
	1
	4 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	48
	Klevas uosialapis
	13
	15
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	48
	Klevas uosialapis
	13
	14
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	48
	Klevas uosialapis
	13
	12
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	49
	Klevas paprastasis
	11
	11
	1
	daug kamienų
	
	N
	

	1
	50
	Klevas uosialapis
	11
	12
	1
	2 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	50
	Klevas uosialapis
	11
	14
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	51
	Klevas uosialapis
	11
	15
	1
	2 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	51
	Klevas uosialapis
	11
	13
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	52
	Klevas paprastasis
	11
	14
	1
	
	
	S
	392,00

	1
	53
	Klevas paprastasis
	15
	33
	1
	
	
	S
	924,00

	1
	54
	Klevas uosialapis
	11
	25
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	55
	Klevas uosialapis
	13
	30
	3
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	1
	55
	Klevas uosialapis
	8
	13
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	56
	Baltalksnis
	13
	17
	1
	
	
	N
	

	1
	57
	Baltalksnis
	17
	32
	1
	
	
	N
	

	1
	57
	Baltalksnis
	17
	33
	1
	
	
	N
	

	1
	57
	Baltalksnis
	7
	15
	1
	pasvirimas 75°
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	58
	Baltalksnis
	18
	26
	1
	3 kamienai
	
	N
	

	1
	59
	Baltalksnis
	17
	29
	1
	
	
	N
	

	1
	60
	Klevas paprastasis
	10
	13
	1
	
	
	S
	364,00

	1
	61
	Gluosnis trapusis
	13
	21
	1
	3 kamienai
	
	S
	210,00

	1
	61
	Gluosnis trapusis
	12
	24
	1
	
	
	S
	240,00

	1
	61
	Gluosnis trapusis
	9
	27
	5
	medienos puvinys, nulaužta viršūnė
	kirsti 1 eilėje
	S
	67,50

	1
	62
	Gluosnis trapusis
	12
	24
	1
	
	
	S
	240,00

	1
	63
	Klevas uosialapis
	13
	30
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	64
	Gluosnis trapusis
	13
	36
	5
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	kirsti 1 eilėje
	S
	90,00

	1
	65
	Gluosnis trapusis
	14
	27
	4
	4 kamienai, kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	135,00

	1
	65
	Gluosnis trapusis
	10
	34
	4
	medienos puvinys, nulaužta viršūnė
	
	S
	170,00

	1
	65
	Gluosnis trapusis
	7
	20
	4
	medienos puvinys, nulaužta viršūnė
	
	S
	100,00

	1
	65
	Gluosnis trapusis
	15
	39
	1
	pasvirimas 15°
	
	S
	390,00

	1
	66
	Gluosnis trapusis
	16
	26
	1
	pasvirimas 15°
	
	S
	260,00

	1
	67
	Gluosnis trapusis
	14
	27
	4
	7 kamienai, kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, pasvirimas 15°
	kirsti 1 eilėje
	S
	135,00

	1
	67
	Gluosnis trapusis
	14
	31
	1
	
	
	S
	310,00

	1
	67
	Gluosnis trapusis
	14
	25
	1
	
	
	S
	250,00

	1
	67
	Gluosnis trapusis
	14
	20
	1
	
	
	S
	200,00

	1
	67
	Gluosnis trapusis
	14
	28
	1
	
	
	S
	280,00

	1
	67
	Gluosnis trapusis
	14
	29
	1
	
	
	S
	290,00

	1
	67
	Gluosnis trapusis
	12
	30
	1
	pasvirimas 30°
	
	S
	300,00

	1
	68
	Klevas paprastasis
	11
	13
	1
	
	
	S
	364,00

	1
	69
	Gluosnis trapusis
	12
	14
	4
	medienos puvinys, stelbimas, stelbia vertingas rūšis
	kirsti 1 eilėje
	S
	70,00

	1
	69
	Gluosnis trapusis
	14
	26
	1
	
	
	S
	260,00

	1
	69
	Gluosnis trapusis
	14
	25
	1
	pasvirimas 15°
	
	S
	250,00

	1
	70
	Klevas uosialapis
	12
	18
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	71
	Klevas uosialapis
	11
	12
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	71
	Klevas uosialapis
	11
	19
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	72
	Guoba kalninė
	11
	13
	1
	2 kamienai
	
	S
	234,00

	1
	72
	Guoba kalninė
	11
	10
	3
	stelbimas
	
	N
	

	1
	73
	Gluosnis trapusis
	14
	38
	1
	6 kamienai
	
	S
	380,00

	1
	73
	Gluosnis trapusis
	3,5
	19
	5
	medienos puvinys, nulaužta viršūnė, stelbimas
	kirsti 1 eilėje
	S
	47,50

	1
	73
	Gluosnis trapusis
	13
	38
	3
	kamieno žaizda (-os)
	
	S
	285,00

	1
	73
	Gluosnis trapusis
	15
	33
	1
	
	
	S
	330,00

	1
	73
	Gluosnis trapusis
	6
	16
	4
	stelbimas, pasvirimas 60°
	
	S
	80,00

	1
	73
	Gluosnis trapusis
	11
	27
	3
	stelbimas, pasvirimas 60°
	
	S
	202,50

	1
	74
	Klevas uosialapis
	11
	19
	1
	4 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	74
	Klevas uosialapis
	6
	14
	4
	nulaužta viršūnė, stelbimas, pasvirimas 45°
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	1
	74
	Klevas uosialapis
	6
	18
	1
	pasvirimas 75°
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	74
	Klevas uosialapis
	7
	15
	1
	pasvirimas 60°
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	75
	Gluosnis trapusis
	11
	26
	1
	pasvirimas 15°
	
	S
	260,00

	1
	76
	Klevas uosialapis
	10
	18
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	77
	Klevas uosialapis
	7
	21
	5
	nulaužta viršūnė
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	1
	78
	Klevas uosialapis
	7
	28
	5
	nulaužta viršūnė
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	1
	79
	Gluosnis trapusis
	12
	41
	4
	3 kamienai, kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	205,00

	1
	79
	Gluosnis trapusis
	13
	30
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	150,00

	1
	79
	Gluosnis trapusis
	7
	24
	3
	medienos puvinys, stelbimas, pasvirimas 60°
	
	S
	180,00

	1
	80
	Gluosnis trapusis
	11
	39
	4
	medienos puvinys, yra sausų šakų, pasvirimas 60°
	kirsti 1 eilėje
	S
	195,00

	1
	81
	Klevas uosialapis
	10
	22
	1
	2 kamienai, pasvirimas 45°
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	81
	Klevas uosialapis
	10
	16
	1
	pasvirimas 15°
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	82
	Klevas uosialapis
	12
	15
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	83
	Gluosnis trapusis
	8
	35
	5
	5 kamienai, medienos puvinys, nulaužta viršūnė
	kirsti 1 eilėje
	S
	87,50

	1
	83
	Gluosnis trapusis
	14
	30
	1
	
	
	S
	300,00

	1
	83
	Gluosnis trapusis
	10
	28
	3
	stelbimas, pasvirimas 30°
	
	S
	210,00

	1
	83
	Gluosnis trapusis
	14
	30
	1
	
	
	S
	300,00

	1
	83
	Gluosnis trapusis
	13
	27
	1
	pasvirimas 45°
	
	S
	270,00

	1
	84
	Gluosnis trapusis
	7
	31
	4
	2 kamienai, stelbimas, pasvirimas 60°
	kirsti 1 eilėje
	S
	155,00

	1
	84
	Gluosnis trapusis
	13
	33
	1
	pasvirimas 15°
	
	S
	330,00

	1
	85
	Gluosnis baltasis  
	17
	47
	3
	medienos puvinys
	
	S
	352,50

	1
	86
	Gluosnis baltasis  
	17
	42
	1
	
	
	S
	420,00

	1
	87
	Gluosnis baltasis  
	17
	52
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	260,00

	1
	88
	Gluosnis trapusis
	16
	45
	1
	
	
	S
	450,00

	1
	89
	Gluosnis baltasis  
	17
	43
	3
	kamieno žaizda (-os)
	
	S
	322,50

	1
	90
	Beržas karpotasis
	12
	14
	1
	
	
	S
	252,00

	1
	91
	Gluosnis trapusis
	12
	38
	1
	
	
	S
	380,00

	1
	91
	Gluosnis trapusis
	6
	20
	5
	nulaužta viršūnė, stelbimas
	kirsti 1 eilėje
	S
	50,00

	1
	92
	Gluosnis trapusis
	13
	43
	1
	
	
	S
	430,00

	1
	93
	Gluosnis trapusis
	14
	48
	1
	
	
	S
	480,00

	1
	94
	Klevas paprastasis
	16
	32
	1
	
	
	S
	896,00

	1
	95
	Gluosnis žilvitis
	8
	24
	3
	medienos puvinys
	
	S
	180,00

	1
	96
	Gluosnis trapusis
	9
	35
	3
	netinkamas genėjimas, pasvirimas 45°
	
	S
	262,50

	1
	97
	Gluosnis trapusis
	9
	35
	5
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, pasvirimas 60°
	kirsti 1 eilėje
	S
	87,50

	1
	98
	Gluosnis trapusis
	11
	28
	3
	medienos puvinys
	 
	S
	210,00

	1
	99
	Klevas uosialapis
	14
	37
	1
	 
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	1
	100
	Gluosnis trapusis
	16
	57
	1
	 
	 
	S
	570,00

	1
	101
	Klevas paprastasis
	13
	15
	1
	
	
	S
	420,00

	1
	102
	Tuopa plaukuotavaisė
	10
	26
	3
	stelbimas, pasvirimas 45°
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	2
	1
	Baltalksnis
	9
	34
	5
	medienos puvinys, pasvirimas 75°, virsta
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	2
	2
	Gluosnis trapusis
	14
	37
	1
	3 kamienai
	
	S
	370,00

	2
	2
	Gluosnis trapusis
	14
	33
	1
	
	
	S
	330,00

	2
	2
	Gluosnis trapusis
	13
	24
	1
	pasvirimas 15°
	
	S
	240,00

	2
	3
	Gluosnis trapusis
	9
	32
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, pasvirimas 60°
	
	S
	160,00

	2
	4
	Klevas paprastasis
	13
	21
	2
	kamieno žaizda (-os)
	
	S
	441,00

	2
	5
	Klevas paprastasis
	10
	14
	4
	stelbimas
	kirsti 1 eilėje
	S
	196,00

	2
	6
	Gluosnis trapusis
	8
	27
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, pasvirimas 45°
	genėti
	S
	135,00

	2
	7
	Klevas paprastasis
	12
	17
	1
	
	
	S
	476,00

	2
	8
	Gluosnis trapusis
	5
	25
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, pasvirimas 75°
	n
	S
	125,00

	2
	9
	Gluosnis trapusis
	3,5
	22
	5
	medienos puvinys, pasvirimas 75°, išvirtęs
	n
	S
	55,00

	2
	10
	Gluosnis trapusis
	12
	25
	4
	3 kamienai, pasvirimas 60°, virsta
	
	S
	125,00

	2
	10
	Gluosnis trapusis
	12
	24
	4
	pasvirimas 60°, virsta
	
	S
	120,00

	2
	10
	Gluosnis trapusis
	14
	44
	3
	pasvirimas 45°, virsta
	
	S
	330,00

	2
	11
	Klevas uosialapis
	6
	41
	5
	pasvirimas 75°, išvirtęs
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	2
	12
	Pušis paprastoji
	17
	15
	1
	
	
	S
	270,00

	2
	13
	Gluosnis trapusis
	14
	36
	1
	2 kamienai
	
	S
	360,00

	2
	13
	Gluosnis trapusis
	14
	37
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	185,00

	2
	14
	Gluosnis trapusis
	13
	34
	1
	pasvirimas 15°
	
	S
	340,00

	2
	15
	Gluosnis trapusis
	12
	23
	3
	pasvirimas 45°, virsta
	
	S
	172,50

	2
	16
	Gluosnis trapusis
	8
	21
	4
	pasvirimas 60°, virsta
	
	S
	105,00

	2
	17
	Gluosnis trapusis
	14
	29
	3
	pasvirimas 30°, virsta
	
	S
	217,50

	2
	18
	Gluosnis trapusis
	12
	29
	3
	pasvirimas 60°, virsta
	
	S
	217,50

	2
	19
	Pušis paprastoji
	17
	34
	1
	
	
	S
	612,00

	2
	20
	Pušis paprastoji
	18
	28
	1
	
	
	S
	504,00

	2
	21
	Gluosnis trapusis
	5
	35
	4
	2 kamienai, medienos puvinys, pasvirimas 75°, išvirtęs
	kirsti 2 eilėje
	S
	175,00

	2
	21
	Gluosnis trapusis
	7
	31
	4
	medienos puvinys, pasvirimas 75°, išvirtęs
	kirsti 2 eilėje
	S
	155,00

	2
	22
	Gluosnis trapusis
	4,5
	25
	5
	2 kamienai, medienos puvinys, nulaužta viršūnė, pasvirimas 75°, išvirtęs
	kirsti 2 eilėje
	S
	62,50

	2
	22
	Gluosnis trapusis
	5,5
	24
	5
	medienos puvinys, pasvirimas 75°, išvirtęs
	kirsti 2 eilėje
	S
	60,00

	2
	23
	Gluosnis trapusis
	4
	32
	5
	nulaužta viršūnė, išvirtęs
	kirsti 1 eilėje
	S
	80,00

	2
	24
	Gluosnis trapusis
	12
	31
	1
	3 kamienai, pasvirimas 15°
	
	S
	310,00

	2
	24
	Gluosnis trapusis
	8
	33
	3
	nulaužta viršūnė, pasvirimas 45°
	
	S
	247,50

	2
	24
	Gluosnis trapusis
	12
	31
	1
	pasvirimas 45°
	
	S
	310,00

	2
	25
	Gluosnis trapusis
	16
	37
	1
	2 kamienai
	
	S
	370,00

	2
	25
	Gluosnis trapusis
	15
	38
	1
	
	
	S
	380,00

	2
	26
	Gluosnis trapusis
	15
	38
	1
	pasvirimas 30°
	
	S
	380,00

	2
	26
	Gluosnis trapusis
	12
	35
	1
	pasvirimas 15°
	
	S
	350,00

	2
	26
	Gluosnis trapusis
	14
	38
	1
	pasvirimas 30°
	
	S
	380,00

	2
	27
	Gluosnis trapusis
	15
	42
	1
	pasvirimas 15°
	
	S
	420,00

	2
	28
	Pušis paprastoji
	12
	13
	6
	
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	2
	29
	Pušis paprastoji
	15
	26
	1
	
	
	S
	468,00

	2
	30
	Pušis paprastoji
	16
	25
	1
	
	
	S
	450,00

	2
	31
	Beržas karpotasis
	10
	10
	1
	
	
	N
	

	2
	32
	Klevas uosialapis
	9
	15
	1
	2 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	32
	Klevas uosialapis
	9
	13
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	33
	Gluosnis trapusis
	14
	52
	1
	
	
	S
	520,00

	2
	34
	Gluosnis trapusis
	14
	44
	3
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	330,00

	2
	35
	Klevas uosialapis
	10
	21
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	36
	Klevas uosialapis
	9
	14
	1
	2 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	36
	Klevas uosialapis
	9
	21
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	37
	Klevas uosialapis
	9
	12
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	38
	Klevas uosialapis
	9
	14
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	39
	Klevas uosialapis
	10
	24
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	40
	Klevas uosialapis
	11
	23
	1
	2 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	40
	Klevas uosialapis
	11
	25
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	41
	Klevas uosialapis
	8
	16
	1
	2 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	41
	Klevas uosialapis
	8
	19
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	42
	Gluosnis baltasis  
	17
	59
	1
	
	
	S
	590,00

	2
	43
	Klevas paprastasis
	15
	34
	1
	
	
	S
	952,00

	2
	44
	Gluosnis trapusis
	11
	51
	5
	2 kamienai, kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	kirsti 1 eilėje
	S
	127,50

	2
	44
	Gluosnis trapusis
	11
	15
	1
	
	
	S
	150,00

	2
	45
	Gluosnis sp.
	8
	11
	1
	3 kamienai
	
	N
	

	2
	45
	Gluosnis sp.
	9
	13
	1
	
	
	S
	130,00

	2
	45
	Gluosnis sp.
	8
	13
	1
	
	
	S
	130,00

	2
	46
	Gluosnis trapusis
	8
	15
	1
	
	
	S
	150,00

	2
	47
	Klevas uosialapis
	9
	12
	1
	2 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	47
	Klevas uosialapis
	9
	12
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	48
	Gluosnis baltasis  
	8
	13
	1
	
	
	S
	130,00

	2
	49
	Klevas uosialapis
	9
	12
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	50
	Klevas uosialapis
	9
	13
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	51
	Klevas uosialapis
	13
	31
	1
	pasvirimas 15°
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	52
	Gluosnis baltasis  
	14
	30
	1
	4 kamienai 
	
	S
	300,00

	2
	52
	Gluosnis baltasis  
	14
	25
	1
	
	
	S
	250,00

	2
	52
	Gluosnis baltasis  
	13
	26
	1
	pasvirimas 30°
	
	S
	260,00

	2
	52
	Gluosnis baltasis  
	15
	30
	1
	
	
	S
	300,00

	2
	53
	Klevas uosialapis
	12
	38
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	54
	Gluosnis baltasis  
	16
	40
	1
	
	
	S
	400,00

	2
	55
	Klevas uosialapis
	8
	18
	4
	medienos puvinys, sausa viršūnė
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	2
	56
	Gluosnis trapusis
	12
	41
	1
	
	
	S
	410,00

	2
	57
	Gluosnis baltasis  
	15
	46
	1
	
	
	S
	460,00

	2
	58
	Pušis paprastoji
	7
	14
	1
	
	
	S
	252,00

	2
	59
	Beržas karpotasis
	10
	16
	3
	kamieno žaizda (-os)
	
	S
	216,00

	2
	60
	Beržas karpotasis
	17
	26
	1
	
	
	S
	468,00

	2
	61
	Baltalksnis
	8
	12
	3
	kamieno žaizda (-os)
	
	N
	

	2
	62
	Baltalksnis
	9
	14
	3
	2 kamienai, kamieno žaizda (-os)
	
	N
	

	2
	62
	Baltalksnis
	9
	14
	3
	kamieno žaizda (-os)
	
	N
	

	2
	63
	Pušis paprastoji
	7
	15
	1
	
	
	S
	270,00

	2
	64
	Pušis paprastoji
	6
	10
	1
	
	
	N
	

	2
	65
	Pušis paprastoji
	14
	33
	6
	2 kamienai
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	2
	65
	Pušis paprastoji
	10
	23
	1
	
	
	S
	414,00

	2
	66
	Juodalksnis
	11
	24
	1
	2 kamienai
	
	S
	432,00

	2
	66
	Juodalksnis
	11
	12
	1
	
	
	S
	216,00

	2
	67
	Gluosnis žilvitis
	7
	22
	4
	kamieno žaizda (-os) bebro, medienos puvinys
	
	S
	110,00

	2
	68
	Gluosnis baltasis  
	11
	33
	4
	kamieno žaizda (-os) bebro 
	
	S
	165,00

	2
	69
	Klevas uosialapis
	7
	12
	1
	2 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	69
	Klevas uosialapis
	7
	17
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	70
	Gluosnis baltasis  
	6
	18
	1
	2 kamienai
	
	S
	180,00

	2
	70
	Gluosnis baltasis  
	6
	15
	1
	
	
	S
	150,00

	2
	71
	Klevas paprastasis
	13
	39
	1
	
	
	S
	1092,00

	2
	72
	Gluosnis trapusis
	13
	27
	1
	
	
	S
	270,00

	2
	73
	Klevas paprastasis
	15
	35
	1
	
	
	S
	980,00

	2
	74
	Gluosnis trapusis
	14
	46
	4
	kamieno žaizda (-os)
	
	S
	230,00

	2
	75
	Juodalksnis
	9
	15
	1
	
	
	S
	270,00

	2
	76
	Klevas paprastasis
	17
	38
	1
	
	
	S
	1064,00

	2
	77
	Klevas paprastasis
	16
	36
	1
	
	
	S
	1008,00

	2
	78
	Klevas uosialapis
	12
	19
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	79
	Gluosnis trapusis
	12
	32
	1
	
	
	S
	320,00

	2
	80
	Gluosnis trapusis
	14
	53
	3
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	397,50

	2
	81
	Klevas paprastasis
	15
	36
	3
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	756,00

	2
	82
	Klevas paprastasis
	16
	45
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	630,00

	2
	83
	Gluosnis trapusis
	13
	39
	1
	
	
	S
	390,00

	2
	84
	Gluosnis trapusis
	9
	28
	5
	kamieno žaizda (-os), medžio vidus išpuvęs
	kirsti 1 eilėje
	S
	70,00

	2
	85
	Klevas paprastasis
	11
	15
	3
	medienos puvinys
	
	S
	315,00

	2
	86
	Gluosnis trapusis
	15
	38
	3
	medienos puvinys, yra sausų šakų
	
	S
	285,00

	2
	87
	Klevas uosialapis
	8
	15
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	88
	Gluosnis trapusis
	16
	47
	1
	
	
	S
	470,00

	2
	89
	Klevas paprastasis
	14
	26
	1
	2 kamienai
	
	S
	728,00

	2
	89
	Klevas paprastasis
	14
	31
	1
	
	
	S
	868,00

	2
	90
	Klevas uosialapis
	14
	27
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	91
	Gluosnis trapusis
	15
	29
	3
	medienos puvinys
	
	S
	217,50

	2
	92
	Klevas paprastasis
	12
	28
	1
	
	
	S
	784,00

	2
	93
	Gluosnis trapusis
	14
	40
	3
	medienos puvinys
	
	S
	300,00

	2
	94
	Gluosnis trapusis
	13
	39
	3
	medienos puvinys
	
	S
	292,50

	2
	95
	Gluosnis trapusis
	14
	36
	1
	
	
	S
	360,00

	2
	96
	Liepa mažalapė
	13
	23
	1
	
	
	S
	414,00

	2
	97
	Gluosnis trapusis
	14
	39
	1
	
	
	S
	390,00

	2
	98
	Klevas uosialapis
	14
	33
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	2
	99
	Gluosnis trapusis
	14
	43
	3
	medienos puvinys, yra sausų šakų
	
	S
	322,50

	2
	100
	Gluosnis trapusis
	17
	62
	1
	
	
	S
	620,00

	2
	101
	Baltalksnis
	18
	43
	3
	medienos puvinys
	
	N
	

	2
	102
	Klevas paprastasis
	11
	20
	1
	
	
	S
	560,00

	3
	1
	Klevas uosialapis
	9
	13
	1
	2 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	1
	Klevas uosialapis
	9
	12
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	2
	Klevas uosialapis
	9
	13
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	3
	Gluosnis trapusis
	12
	51
	1
	
	
	S
	510,00

	3
	4
	Gluosnis baltasis  
	19
	80
	1
	2 kamienai
	
	S
	800,00

	3
	4
	Gluosnis baltasis  
	19
	68
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	340,00

	3
	5
	Gluosnis baltasis  
	18
	59
	1
	3 kamienai
	
	S
	590,00

	3
	5
	Gluosnis baltasis  
	16
	51
	1
	
	
	S
	510,00

	3
	6
	Gluosnis baltasis  
	17
	67
	5
	kamieno žaizda (-os) bebro, yra sausų šakų
	kirsti 1 eilėje
	S
	167,50

	3
	7
	Klevas uosialapis
	10
	14
	1
	2 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	8
	Klevas uosialapis
	10
	12
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	8
	Klevas uosialapis
	11
	12
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	9
	Klevas uosialapis
	8
	13
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	10
	Baltalksnis
	17
	44
	4
	medienos puvinys, yra drevių
	
	N
	

	3
	11
	Gluosnis trapusis
	14
	46
	1
	
	
	S
	460,00

	3
	12
	Gluosnis trapusis
	10
	35
	4
	medienos puvinys, pasvirimas 60°
	kirsti 1 eilėje
	S
	175,00

	3
	13
	Gluosnis trapusis
	10
	33
	1
	4 kamienai, pasvirimas 60°
	
	S
	330,00

	3
	13
	Gluosnis trapusis
	6
	32
	4
	medienos puvinys, pasvirimas 75°
	kirsti 1 eilėje
	S
	160,00

	3
	13
	Gluosnis trapusis
	6
	24
	5
	medienos puvinys, yra sausų šakų, stelbimas, pasvirimas 75°
	kirsti 1 eilėje
	S
	60,00

	3
	13
	Gluosnis trapusis
	11
	42
	3
	medienos puvinys, pasvirimas 60°
	
	S
	315,00

	3
	14
	Klevas uosialapis
	10
	14
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	15
	Gluosnis trapusis
	14
	47
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra drevių 
	kirsti 2 eilėje
	S
	235,00

	3
	16
	Klevas uosialapis
	9
	18
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	17
	Klevas uosialapis
	8
	13
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	18
	Klevas uosialapis
	10
	17
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	19
	Gluosnis trapusis
	15
	42
	3
	2 kamienai, medienos puvinys
	
	S
	315,00

	3
	19
	Gluosnis trapusis
	16
	53
	1
	
	
	S
	530,00

	3
	20
	Juodalksnis
	18
	35
	1
	
	
	S
	630,00

	3
	21
	Gluosnis trapusis
	15
	31
	5
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	kirsti 2 eilėje
	S
	77,50

	3
	22
	Klevas uosialapis
	10
	27
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	23
	Klevas uosialapis
	10
	15
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	24
	Gluosnis trapusis
	14
	35
	1
	2 kamienai, pasvirimas 45°
	
	S
	350,00

	3
	24
	Gluosnis trapusis
	15
	26
	1
	
	
	S
	260,00

	3
	25
	Gluosnis trapusis
	16
	37
	1
	pasvirimas 30°
	
	S
	370,00

	3
	26
	Gluosnis trapusis
	14
	43
	1
	pasvirimas 30°
	
	S
	430,00

	3
	27
	Klevas paprastasis
	11
	12
	1
	2 kamienai
	
	S
	336,00

	3
	27
	Klevas paprastasis
	11
	14
	1
	
	
	S
	392,00

	3
	28
	Gluosnis trapusis
	9
	21
	1
	
	
	S
	210,00

	3
	29
	Klevas uosialapis
	7
	16
	1
	pasvirimas 60°
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	30
	Gluosnis trapusis
	10
	18
	1
	
	
	S
	180,00

	3
	30
	Gluosnis trapusis
	10
	18
	1
	
	
	S
	180,00

	3
	30
	Gluosnis trapusis
	10
	21
	1
	
	
	S
	210,00

	3
	31
	Gluosnis trapusis
	10
	16
	1
	
	
	S
	160,00

	3
	32
	Gluosnis trapusis
	10
	20
	1
	
	
	S
	200,00

	3
	33
	Gluosnis trapusis
	10
	26
	1
	
	
	S
	260,00

	3
	34
	Gluosnis trapusis
	13
	68
	3
	medienos puvinys
	
	S
	510,00

	3
	34
	Gluosnis trapusis
	10
	43
	6
	
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	3
	35
	Gluosnis trapusis
	16
	64
	1
	2 kamienai
	
	S
	640,00

	3
	35
	Gluosnis trapusis
	9
	17
	3
	stelbimas, pasvirimas 30°
	
	S
	127,50

	3
	36
	Klevas uosialapis
	9
	14
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	37
	Klevas uosialapis
	7
	12
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	38
	Baltalksnis
	16
	27
	1
	
	
	N
	

	3
	39
	Klevas paprastasis
	10
	11
	1
	3 kamienai
	
	N
	

	3
	39
	Klevas paprastasis
	10
	10
	1
	
	
	N
	

	3
	39
	Klevas paprastasis
	9
	9
	1
	
	
	N
	

	3
	40
	Baltalksnis
	10
	14
	1
	
	
	N
	

	3
	41
	Gluosnis baltasis  
	17
	58
	1
	
	
	S
	580,00

	3
	42
	Baltalksnis
	15
	28
	3
	medienos puvinys, stelbia vertingas rūšis
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	3
	43
	Gluosnis baltasis  
	16
	41
	1
	2 kamienai
	
	S
	410,00

	3
	43
	Gluosnis trapusis
	16
	48
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, pasvirimas 30°
	
	S
	240,00

	3
	44
	Klevas uosialapis
	10
	14
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	44
	Klevas uosialapis
	9
	12
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	45
	Gluosnis trapusis
	9
	16
	1
	2 kamienai
	
	S
	160,00

	3
	45
	Gluosnis trapusis
	8
	13
	4
	skurdus(-i), stelbimas
	kirsti 1 eilėje
	S
	65,00

	3
	46
	Klevas uosialapis
	9
	15
	1
	2 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	46
	Klevas uosialapis
	9
	17
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	47
	Gluosnis trapusis
	10
	13
	1
	
	
	S
	130,00

	3
	48
	Klevas uosialapis
	6,5
	23
	1
	2 kamienai, pasvirimas 75°
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	48
	Klevas uosialapis
	10
	12
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	49
	Gluosnis trapusis
	9
	22
	4
	medienos puvinys, pasvirimas 45°
	kirsti 1 eilėje
	S
	110,00

	3
	50
	Gluosnis trapusis
	10
	28
	5
	medienos puvinys, yra sausų šakų, pasvirimas 30°
	kirsti 1 eilėje
	S
	70,00

	3
	51
	Klevas uosialapis
	8
	16
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	52
	Gluosnis trapusis
	11
	40
	5
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	kirsti 1 eilėje
	S
	100,00

	3
	53
	Klevas uosialapis
	10
	16
	1
	2 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	53
	Klevas uosialapis
	9
	12
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	54
	Klevas uosialapis
	9
	16
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	55
	Baltalksnis
	11
	18
	1
	
	
	N
	

	3
	56
	Baltalksnis
	12
	20
	1
	
	
	N
	

	3
	57
	Baltalksnis
	11
	15
	1
	
	
	N
	

	3
	58
	Baltalksnis
	11
	17
	1
	
	
	N
	

	3
	59
	Ieva paprastoji
	8
	15
	1
	
	
	N
	

	3
	60
	Baltalksnis
	14
	27
	3
	medienos puvinys
	
	N
	

	3
	61
	Baltalksnis
	14
	31
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	3
	62
	Baltalksnis
	14
	27
	1
	
	
	N
	

	3
	63
	Ieva paprastoji
	11
	19
	1
	
	
	N
	

	3
	64
	Baltalksnis
	9
	13
	1
	
	
	N
	

	3
	65
	Ieva paprastoji
	9
	16
	1
	2 kamienai
	
	N
	

	3
	65
	Ieva paprastoji
	7
	14
	1
	
	
	N
	

	3
	66
	Baltalksnis
	15
	27
	1
	pasvirimas 15°
	
	N
	

	3
	67
	Baltalksnis
	16
	26
	1
	
	
	N
	

	3
	68
	Baltalksnis
	15
	23
	1
	2 kamienai
	
	N
	

	3
	68
	Baltalksnis
	15
	21
	1
	
	
	N
	

	3
	69
	Baltalksnis
	14
	24
	1
	
	
	N
	

	3
	70
	Baltalksnis
	14
	24
	1
	
	
	N
	

	3
	71
	Klevas uosialapis
	11
	15
	3
	3 kamienai, kamieno žaizda (-os)
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	3
	71
	Klevas uosialapis
	11
	13
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	71
	Klevas uosialapis
	12
	14
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	72
	Klevas uosialapis
	7
	13
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	3
	73
	Klevas uosialapis
	7
	14
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	74
	Klevas uosialapis
	7
	14
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	75
	Gluosnis trapusis
	14
	59
	1
	
	
	S
	590,00

	3
	76
	Gluosnis baltasis  
	14
	61
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	305,00

	3
	77
	Gluosnis baltasis  
	12
	51
	1
	pasvirimas 45°
	
	S
	510,00

	3
	77
	Gluosnis baltasis  
	17
	71
	1
	
	
	S
	710,00

	3
	77
	Gluosnis baltasis  
	12
	50
	1
	pasvirimas 60°
	
	S
	500,00

	3
	77
	Gluosnis baltasis  
	12
	56
	1
	pasvirimas 60°
	
	S
	560,00

	3
	78
	Klevas uosialapis
	9
	15
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	79
	Liepa mažalapė
	10
	18
	1
	
	
	S
	324,00

	3
	80
	Klevas uosialapis
	8
	14
	1
	3 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	80
	Klevas uosialapis
	8
	14
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	80
	Klevas uosialapis
	8
	14
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	81
	Gluosnis trapusis
	10
	12
	1
	daug kamienų
	
	S
	120,00

	3
	82
	Gluosnis trapusis
	12
	14
	1
	2 kamienai
	
	S
	140,00

	3
	82
	Gluosnis trapusis
	12
	15
	1
	
	
	S
	150,00

	3
	83
	Gluosnis trapusis
	13
	19
	1
	8 kamienai
	
	S
	190,00

	3
	83
	Gluosnis trapusis
	13
	18
	1
	
	
	S
	180,00

	3
	83
	Gluosnis trapusis
	13
	17
	1
	
	
	S
	170,00

	3
	83
	Gluosnis trapusis
	13
	17
	1
	
	
	S
	170,00

	3
	83
	Gluosnis trapusis
	13
	18
	1
	
	
	S
	180,00

	3
	83
	Gluosnis trapusis
	13
	14
	1
	
	
	S
	140,00

	3
	83
	Gluosnis trapusis
	13
	14
	1
	
	
	S
	140,00

	3
	83
	Gluosnis trapusis
	13
	14
	1
	
	
	S
	140,00

	3
	84
	Gluosnis trapusis
	9
	22
	1
	7 kamienai
	
	S
	220,00

	3
	84
	Gluosnis trapusis
	7
	16
	1
	
	
	S
	160,00

	3
	84
	Gluosnis trapusis
	13
	25
	1
	
	
	S
	250,00

	3
	84
	Gluosnis trapusis
	7
	15
	1
	pasvirimas 30°
	
	S
	150,00

	3
	84
	Gluosnis trapusis
	11
	17
	1
	pasvirimas 15°
	
	S
	170,00

	3
	84
	Gluosnis trapusis
	11
	25
	1
	pasvirimas 15°
	
	S
	250,00

	3
	84
	Gluosnis trapusis
	10
	18
	1
	pasvirimas 15°
	
	S
	180,00

	3
	85
	Ieva paprastoji
	7
	14
	1
	
	
	N
	

	3
	86
	Gluosnis trapusis
	14
	76
	3
	medienos puvinys, nulaužta šaka
	
	S
	570,00

	3
	87
	Baltalksnis
	9
	13
	1
	
	
	N
	

	3
	88
	Klevas uosialapis
	10
	15
	1
	3 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	88
	Klevas uosialapis
	10
	15
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	88
	Klevas uosialapis
	10
	18
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	89
	Klevas uosialapis
	8
	14
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	90
	Blindė
	9
	16
	3
	medienos puvinys
	
	N
	

	3
	91
	Klevas uosialapis
	9
	13
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	92
	Klevas uosialapis
	9
	13
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	93
	Klevas uosialapis
	7
	29
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, nulaužta viršūnė
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	3
	94
	Klevas uosialapis
	13
	37
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	94
	Klevas uosialapis
	13
	31
	1
	
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	3
	95
	Liepa mažalapė
	14
	32
	1
	
	
	S
	576,00

	3
	96
	Klevas paprastasis
	12
	26
	3
	stelbimas
	
	S
	546,00

	3
	97
	Klevas uosialapis
	14
	57
	1
	stelbia vertingas rūšis
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	98
	Pušis paprastoji
	7
	16
	6
	
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	3
	99
	Liepa mažalapė
	17
	38
	1
	
	
	S
	684,00

	3
	100
	Liepa mažalapė
	15
	42
	1
	
	
	S
	756,00

	3
	101
	Klevas uosialapis
	12
	66
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	102
	Klevas uosialapis
	9
	34
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	3
	103
	Klevas paprastasis
	16
	46
	1
	
	
	S
	1288,00

	3
	104
	Liepa mažalapė
	12
	27
	3
	stelbimas
	
	S
	364,50

	3
	105
	Klevas paprastasis
	16
	42
	1
	
	
	S
	1176,00

	3
	106
	Liepa mažalapė
	17
	60
	3
	yra drevių
	
	S
	810,00

	3
	107
	Liepa mažalapė
	16
	18
	4
	stelbimas
	kirsti 1 eilėje
	S
	162,00

	3
	108
	Liepa mažalapė
	17
	22
	5
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	kirsti 1 eilėje
	S
	99,00

	3
	109
	Liepa mažalapė
	16
	26
	1
	
	
	S
	468,00

	3
	110
	Klevas paprastasis
	15
	27
	1
	2 kamienai
	
	S
	756,00

	3
	110
	Klevas paprastasis
	15
	22
	1
	
	
	S
	616,00

	3
	111
	Liepa mažalapė
	17
	47
	2
	žiemospirgis
	
	S
	634,50

	3
	112
	Klevas paprastasis
	16
	39
	1
	
	
	S
	1092,00

	3
	113
	Liepa mažalapė
	16
	32
	1
	
	
	S
	576,00

	3
	114
	Klevas paprastasis
	17
	47
	1
	
	
	S
	1316,00

	3
	115
	Liepa mažalapė
	17
	37
	1
	
	
	S
	666,00

	3
	116
	Klevas paprastasis
	15
	32
	3
	medienos puvinys, stelbimas, žiemospirgis
	
	S
	672,00

	3
	117
	Liepa mažalapė
	16
	36
	1
	
	
	S
	648,00

	3
	118
	Liepa mažalapė
	18
	50
	1
	
	
	S
	900,00

	3
	119
	Klevas paprastasis
	12
	19
	4
	stelbimas
	kirsti 1 eilėje
	S
	266,00

	3
	120
	Klevas paprastasis
	17
	44
	1
	
	
	S
	1232,00

	3
	121
	Klevas paprastasis
	18
	52
	1
	
	
	S
	1456,00

	3
	122
	Liepa mažalapė
	17
	38
	1
	
	
	S
	684,00

	3
	123
	Klevas paprastasis
	14
	21
	3
	stelbimas
	
	S
	441,00

	4
	1
	Gluosnis trapusis
	12
	62
	1
	
	
	S
	620,00

	4
	2
	Klevas paprastasis
	9
	13
	1
	2 kamienai
	
	S
	364,00

	4
	2
	Klevas paprastasis
	9
	16
	1
	
	
	S
	448,00

	4
	3
	Klevas paprastasis
	7
	12
	1
	
	
	S
	336,00

	4
	4
	Gluosnis trapusis
	11
	41
	5
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	kirsti 1 eilėje
	S
	102,50

	4
	5
	Gluosnis baltasis  
	15
	53
	3
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	397,50

	4
	6
	Klevas paprastasis
	9
	17
	3
	2 kamienai, stelbimas
	
	S
	357,00

	4
	6
	Klevas paprastasis
	9
	18
	3
	stelbimas
	
	S
	378,00

	4
	7
	Gluosnis trapusis
	15
	40
	3
	medienos puvinys, stelbia vertingas rūšis
	kirsti 1 eilėje
	S
	300,00

	4
	8
	Gluosnis baltasis  
	17
	60
	1
	2 kamienai
	
	S
	600,00

	4
	8
	Gluosnis baltasis  
	17
	55
	1
	
	
	S
	550,00

	4
	9
	Gluosnis trapusis
	12
	37
	5
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, sausa viršūnė
	kirsti 1 eilėje
	S
	92,50

	4
	10
	Gluosnis trapusis
	15
	55
	1
	
	
	S
	550,00

	4
	11
	Klevas uosialapis
	14
	34
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	12
	Gluosnis baltasis  
	18
	74
	1
	
	
	S
	740,00

	4
	13
	Klevas uosialapis
	11
	36
	1
	pasvirimas 30°
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	14
	Klevas paprastasis
	11
	23
	1
	
	
	S
	644,00

	4
	15
	Klevas paprastasis
	11
	18
	1
	
	
	S
	504,00

	4
	16
	Gluosnis trapusis
	7
	37
	5
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, nulaužta viršūnė
	kirsti 1 eilėje
	S
	92,50

	4
	17
	Klevas uosialapis
	15
	57
	3
	kamieno žaizda (-os)
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	4
	18
	Gluosnis trapusis
	6
	19
	5
	medienos puvinys, nulaužta viršūnė
	kirsti 1 eilėje
	S
	47,50

	4
	19
	Gluosnis trapusis
	13
	42
	4
	yra drevių, stelbia vertingas rūšis
	kirsti 1 eilėje
	S
	210,00

	4
	20
	Gluosnis trapusis
	12
	35
	1
	
	
	S
	350,00

	4
	21
	Gluosnis trapusis
	15
	45
	3
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	337,50

	4
	22
	Gluosnis trapusis
	14
	55
	5
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	kirsti 2 eilėje
	S
	137,50

	4
	23
	Gluosnis trapusis
	14
	49
	5
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	kirsti 1 eilėje
	S
	122,50

	4
	24
	Gluosnis trapusis
	13
	39
	4
	yra drevių
	
	S
	195,00

	4
	25
	Klevas uosialapis
	11
	36
	1
	pasvirimas 30°
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	26
	Gluosnis trapusis
	13
	43
	1
	
	
	S
	430,00

	4
	27
	Gluosnis trapusis
	12
	42
	3
	kamieno žaizda (-os)
	
	S
	315,00

	4
	28
	Gluosnis trapusis
	11
	46
	1
	
	
	S
	460,00

	4
	29
	Gluosnis trapusis
	15
	48
	1
	
	
	S
	480,00

	4
	30
	Gluosnis baltasis  
	16
	65
	1
	
	
	S
	650,00

	4
	31
	Gluosnis trapusis
	12
	47
	1
	
	
	S
	470,00

	4
	32
	Klevas uosialapis
	12
	45
	3
	3 kamienai, yra drevių, pasvirimas 45°
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	4
	32
	Klevas uosialapis
	12
	22
	1
	 
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	32
	Klevas uosialapis
	11
	16
	1
	 
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	33
	Klevas uosialapis
	10
	17
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	34
	Klevas uosialapis
	11
	25
	1
	2 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	34
	Klevas uosialapis
	11
	24
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	35
	Klevas uosialapis
	12
	22
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	36
	Klevas uosialapis
	11
	20
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	37
	Klevas uosialapis
	10
	15
	1
	2 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	37
	Klevas uosialapis
	8
	15
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	38
	Gluosnis trapusis
	11
	27
	3
	medienos puvinys
	
	S
	202,50

	4
	39
	Gluosnis trapusis
	12
	28
	1
	
	
	S
	280,00

	4
	40
	Gluosnis trapusis
	10
	19
	4
	yra sausų šakų
	
	S
	95,00

	4
	40
	Gluosnis trapusis
	10
	17
	4
	yra sausų šakų
	
	S
	85,00

	4
	41
	Gluosnis trapusis
	12
	26
	1
	2 kamienai
	
	S
	260,00

	4
	41
	Gluosnis trapusis
	12
	28
	1
	
	
	S
	280,00

	4
	42
	Gluosnis trapusis
	4
	23
	4
	medienos puvinys, nulaužta viršūnė
	
	S
	115,00

	4
	43
	Gluosnis trapusis
	11
	26
	1
	2 kamienai
	
	S
	260,00

	4
	43
	Gluosnis trapusis
	11
	24
	1
	
	
	S
	240,00

	4
	44
	Gluosnis trapusis
	10
	16
	2
	kamieno žaizda (-os), pasvirimas 15°
	
	S
	120,00

	4
	44
	Gluosnis trapusis
	10
	20
	1
	pasvirimas 30°
	
	S
	200,00

	4
	44
	Gluosnis trapusis
	11
	25
	1
	
	
	S
	250,00

	4
	45
	Gluosnis baltasis  
	11
	50
	1
	2 kamienai, pasvirimas 45°
	
	S
	500,00

	4
	45
	Gluosnis baltasis  
	13
	50
	1
	
	
	S
	500,00

	4
	46
	Gluosnis trapusis
	9
	20
	1
	2 kamienai
	
	S
	200,00

	4
	46
	Gluosnis trapusis
	9
	21
	1
	
	
	S
	210,00

	4
	47
	Gluosnis trapusis
	11
	20
	1
	5 kamienai
	
	S
	200,00

	4
	47
	Gluosnis trapusis
	11
	19
	1
	
	
	S
	190,00

	4
	47
	Gluosnis trapusis
	11
	19
	1
	
	
	S
	190,00

	4
	47
	Gluosnis trapusis
	7
	12
	4
	stelbimas, pasvirimas 30°
	
	S
	60,00

	4
	47
	Gluosnis trapusis
	11
	14
	1
	
	
	S
	140,00

	4
	48
	Gluosnis trapusis
	10
	15
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	kirsti 1 eilėje
	S
	75,00

	4
	48
	Gluosnis trapusis
	10
	13
	4
	2 kamienai, kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	kirsti 1 eilėje
	S
	65,00

	4
	49
	Gluosnis trapusis
	11
	16
	1
	2 kamienai
	
	S
	160,00

	4
	49
	Gluosnis trapusis
	11
	16
	1
	
	
	S
	160,00

	4
	50
	Gluosnis trapusis
	11
	13
	1
	6 kamienai
	
	S
	130,00

	4
	50
	Gluosnis trapusis
	11
	12
	1
	
	
	S
	120,00

	4
	50
	Gluosnis trapusis
	11
	13
	1
	
	
	S
	130,00

	4
	50
	Gluosnis trapusis
	11
	12
	1
	
	
	S
	120,00

	4
	50
	Gluosnis trapusis
	11
	20
	1
	
	
	S
	200,00

	4
	50
	Gluosnis trapusis
	11
	13
	1
	
	
	S
	130,00

	4
	51
	Gluosnis trapusis
	12
	17
	1
	
	
	S
	170,00

	4
	52
	Gluosnis trapusis
	10
	12
	1
	
	
	S
	120,00

	4
	53
	Gluosnis baltasis  
	11
	20
	3
	kamieno žaizda (-os)
	
	S
	150,00

	4
	54
	Gluosnis baltasis  
	13
	14
	1
	
	
	S
	140,00

	4
	55
	Gluosnis trapusis
	13
	14
	1
	
	
	S
	140,00

	4
	56
	Gluosnis trapusis
	12
	13
	1
	
	
	S
	130,00

	4
	57
	Gluosnis baltasis  
	13
	15
	1
	2 kamienai
	
	S
	150,00

	4
	57
	Gluosnis baltasis  
	13
	14
	1
	
	
	S
	140,00

	4
	58
	Gluosnis baltasis  
	12
	14
	1
	2 kamienai
	
	S
	140,00

	4
	58
	Gluosnis baltasis  
	12
	17
	1
	
	
	S
	170,00

	4
	59
	Gluosnis baltasis  
	14
	21
	1
	
	
	S
	210,00

	4
	60
	Gluosnis baltasis  
	12
	14
	1
	
	
	S
	140,00

	4
	61
	Gluosnis baltasis  
	12
	17
	1
	
	
	S
	170,00

	4
	62
	Gluosnis baltasis  
	11
	15
	1
	
	
	S
	150,00

	4
	63
	Gluosnis baltasis  
	11
	12
	5
	sausa viršūnė, stelbimas
	kirsti 1 eilėje
	S
	30,00

	4
	64
	Gluosnis baltasis  
	10
	13
	1
	2 kamienai
	
	S
	130,00

	4
	64
	Gluosnis baltasis  
	11
	11
	1
	
	
	N
	

	4
	65
	Gluosnis baltasis  
	11
	12
	3
	stelbimas
	
	S
	90,00

	4
	66
	Gluosnis baltasis  
	10
	13
	1
	3 kamienai
	
	S
	130,00

	4
	66
	Gluosnis baltasis  
	11
	20
	1
	
	
	S
	200,00

	4
	66
	Gluosnis baltasis  
	10
	16
	1
	
	
	S
	160,00

	4
	67
	Gluosnis baltasis  
	11
	12
	1
	2 kamienai
	
	S
	120,00

	4
	67
	Gluosnis baltasis  
	12
	19
	1
	
	
	S
	190,00

	4
	68
	Gluosnis baltasis  
	10
	18
	1
	
	
	S
	180,00

	4
	69
	Gluosnis baltasis  
	11
	19
	1
	
	
	S
	190,00

	4
	70
	Gluosnis baltasis  
	13
	19
	1
	
	
	S
	190,00

	4
	71
	Gluosnis trapusis
	13
	17
	1
	
	
	S
	170,00

	4
	72
	Gluosnis trapusis
	13
	14
	1
	3 kamienai
	
	S
	140,00

	4
	72
	Gluosnis trapusis
	13
	19
	1
	
	
	S
	190,00

	4
	72
	Gluosnis trapusis
	13
	12
	1
	
	
	S
	120,00

	4
	73
	Gluosnis trapusis
	12
	14
	1
	
	
	S
	140,00

	4
	74
	Gluosnis baltasis  
	12
	16
	1
	
	
	S
	160,00

	4
	75
	Gluosnis baltasis  
	12
	15
	1
	
	
	S
	150,00

	4
	76
	Gluosnis baltasis  
	12
	15
	4
	kamieno žaizda (-os)
	kirsti 1 eilėje
	S
	75,00

	4
	77
	Gluosnis baltasis  
	13
	17
	1
	
	
	S
	170,00

	4
	78
	Gluosnis trapusis
	10
	12
	4
	stelbimas
	kirsti 1 eilėje
	S
	60,00

	4
	79
	Gluosnis trapusis
	12
	15
	1
	5 kamienai
	
	S
	150,00

	4
	79
	Gluosnis trapusis
	12
	22
	1
	
	
	S
	220,00

	4
	79
	Gluosnis trapusis
	12
	21
	1
	
	
	S
	210,00

	4
	79
	Gluosnis trapusis
	12
	21
	1
	
	
	S
	210,00

	4
	79
	Gluosnis trapusis
	12
	18
	1
	
	
	S
	180,00

	4
	80
	Gluosnis trapusis
	10
	28
	4
	4 kamienai, medienos puvinys, pasvirimas 30°
	
	S
	140,00

	4
	80
	Gluosnis trapusis
	13
	30
	3
	medienos puvinys
	
	S
	225,00

	4
	80
	Gluosnis trapusis
	13
	27
	3
	medienos puvinys
	
	S
	202,50

	4
	80
	Gluosnis trapusis
	12
	18
	3
	medienos puvinys
	
	S
	135,00

	4
	81
	Gluosnis trapusis
	9
	22
	5
	kamieno žaizda (-os), stelbimas, pasvirimas 30°
	kirsti 1 eilėje
	S
	55,00

	4
	82
	Liepa mažalapė
	10
	22
	1
	
	
	S
	396,00

	4
	83
	Gluosnis trapusis
	9
	13
	1
	3 kamienai
	
	S
	130,00

	4
	83
	Gluosnis trapusis
	9
	13
	1
	
	
	S
	130,00

	4
	83
	Gluosnis trapusis
	9
	12
	1
	
	
	S
	120,00

	4
	84
	Gluosnis trapusis
	9
	18
	4
	5 kamienai, kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	90,00

	4
	84
	Gluosnis trapusis
	9
	14
	1
	
	
	S
	140,00

	4
	84
	Gluosnis trapusis
	9
	13
	1
	
	
	S
	130,00

	4
	84
	Gluosnis trapusis
	10
	18
	1
	
	
	S
	180,00

	4
	84
	Gluosnis trapusis
	9
	14
	1
	
	
	S
	140,00

	4
	85
	Gluosnis trapusis
	10
	12
	1
	
	
	S
	120,00

	4
	86
	Gluosnis trapusis
	8
	18
	1
	7 kamienai
	
	S
	270,00

	4
	86
	Gluosnis trapusis
	8
	14
	1
	
	
	S
	210,00

	4
	86
	Gluosnis trapusis
	8
	18
	1
	
	
	S
	270,00

	4
	86
	Gluosnis trapusis
	8
	15
	3
	kamieno žaizda (-os)
	
	S
	168,75

	4
	86
	Gluosnis trapusis
	8
	12
	1
	
	
	S
	180,00

	4
	86
	Gluosnis trapusis
	8
	16
	1
	
	
	S
	240,00

	4
	86
	Gluosnis trapusis
	6,5
	15
	1
	
	
	S
	225,00

	4
	87
	Gluosnis trapusis
	10
	14
	1
	
	
	S
	140,00

	4
	88
	Gluosnis trapusis
	8
	12
	1
	
	
	S
	120,00

	4
	89
	Gluosnis trapusis
	9
	11
	1
	2 kamienai
	
	N
	

	4
	89
	Gluosnis trapusis
	9
	11
	1
	
	
	N
	

	4
	90
	Gluosnis baltasis  
	17
	89
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra sausų šakų
	
	S
	445,00

	4
	91
	Gluosnis trapusis
	10
	13
	1
	
	
	S
	130,00

	4
	92
	Gluosnis trapusis
	11
	20
	1
	9 kamienai
	
	S
	200,00

	4
	92
	Gluosnis trapusis
	11
	13
	3
	kamieno žaizda (-os)
	
	S
	97,50

	4
	92
	Gluosnis trapusis
	11
	16
	1
	
	
	S
	160,00

	4
	92
	Gluosnis trapusis
	11
	17
	1
	
	
	S
	170,00

	4
	92
	Gluosnis trapusis
	11
	13
	4
	medienos puvinys
	
	S
	65,00

	4
	92
	Gluosnis trapusis
	11
	18
	1
	
	
	S
	180,00

	4
	92
	Gluosnis trapusis
	8
	18
	1
	pasvirimas 45°
	
	S
	180,00

	4
	92
	Gluosnis trapusis
	7
	17
	3
	kamieno žaizda (-os), pasvirimas 45°
	
	S
	127,50

	4
	92
	Gluosnis trapusis
	7
	16
	1
	pasvirimas 45°
	
	S
	160,00

	4
	93
	Gluosnis trapusis
	10
	13
	3
	5 kamienai, kamieno žaizda (-os) 
	
	S
	97,50

	4
	93
	Gluosnis trapusis
	10
	14
	1
	
	
	S
	140,00

	4
	93
	Gluosnis trapusis
	10
	12
	1
	
	
	S
	120,00

	4
	93
	Gluosnis trapusis
	10
	14
	1
	
	
	S
	140,00

	4
	93
	Gluosnis trapusis
	10
	14
	1
	
	
	S
	140,00

	4
	94
	Gluosnis trapusis
	8
	18
	1
	2 kamienai
	
	S
	180,00

	4
	94
	Gluosnis trapusis
	9
	25
	1
	
	
	S
	250,00

	4
	95
	Klevas uosialapis
	10
	16
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	96
	Klevas uosialapis
	9
	13
	1
	daug kamienų
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	97
	Klevas uosialapis
	8
	12
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	98
	Klevas uosialapis
	9
	20
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	99
	Klevas uosialapis
	7
	16
	3
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	kirsti 1 eilėje
	N
	

	4
	100
	Klevas uosialapis
	5,5
	16
	1
	pasvirimas 60°
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	101
	Klevas uosialapis
	6,5
	13
	1
	pasvirimas 30°
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	102
	Gluosnis trapusis
	9
	15
	3
	2 kamienai, kamieno žaizda (-os)
	
	S
	168,75

	4
	102
	Gluosnis trapusis
	9
	14
	1
	
	
	S
	140,00

	4
	103
	Klevas uosialapis
	11
	12
	1
	9 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	103
	Klevas uosialapis
	11
	15
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	103
	Klevas uosialapis
	11
	18
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	103
	Klevas uosialapis
	11
	18
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	103
	Klevas uosialapis
	11
	13
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	103
	Klevas uosialapis
	10
	12
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	103
	Klevas uosialapis
	11
	14
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	103
	Klevas uosialapis
	11
	14
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	103
	Klevas uosialapis
	11
	14
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	104
	Beržas karpotasis
	14
	25
	1
	
	
	S
	675,00

	4
	105
	Klevas uosialapis
	9
	15
	1
	5 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	105
	Klevas uosialapis
	8
	14
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	105
	Klevas uosialapis
	8
	16
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	105
	Klevas uosialapis
	8
	17
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	105
	Klevas uosialapis
	8
	13
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	106
	Gluosnis baltasis  
	9
	14
	1
	
	
	S
	210,00

	4
	106
	Gluosnis baltasis  
	9
	15
	1
	
	
	S
	225,00

	4
	107
	Beržas karpotasis
	17
	34
	1
	
	
	S
	918,00

	4
	108
	Beržas karpotasis
	14
	23
	1
	
	
	S
	621,00

	4
	109
	Beržas karpotasis
	12
	14
	1
	
	
	S
	378,00

	4
	110
	Beržas karpotasis
	14
	19
	1
	
	
	S
	513,00

	4
	111
	Gluosnis baltasis  
	12
	17
	1
	7 kamienai
	
	S
	255,00

	4
	111
	Gluosnis baltasis  
	12
	17
	1
	
	
	S
	255,00

	4
	111
	Gluosnis baltasis  
	12
	16
	1
	
	
	S
	240,00

	4
	111
	Gluosnis baltasis  
	12
	15
	1
	
	
	S
	225,00

	4
	111
	Gluosnis baltasis  
	12
	17
	1
	
	
	S
	255,00

	4
	111
	Gluosnis baltasis  
	12
	15
	1
	
	
	S
	225,00

	4
	111
	Gluosnis baltasis  
	11
	13
	3
	stelbimas, pasvirimas 15°
	kirsti 1 eilėje
	S
	146,25

	4
	112
	Gluosnis baltasis  
	11
	16
	1
	3 kamienai, stelbia vertingas rūšis
	kirsti proj. tikslais
	S
	240,00

	4
	112
	Gluosnis baltasis  
	12
	20
	1
	stelbia vertingas rūšis
	kirsti proj. tikslais
	S
	300,00

	4
	112
	Gluosnis baltasis  
	11
	14
	3
	stelbimas, stelbia vertingas rūšis
	kirsti 1 eilėje
	S
	157,50

	4
	113
	Beržas karpotasis
	13
	16
	1
	
	
	S
	432,00

	4
	114
	Gluosnis baltasis  
	7
	18
	3
	4 kamienai, stelbimas, pasvirimas 45°
	
	S
	202,50

	4
	114
	Gluosnis baltasis  
	11
	20
	1
	pasvirimas 15°
	
	S
	300,00

	4
	114
	Gluosnis baltasis  
	7
	14
	3
	stelbimas, pasvirimas 45°
	
	S
	157,50

	4
	114
	Gluosnis baltasis  
	6
	12
	3
	stelbimas, pasvirimas 60°
	
	S
	135,00

	4
	115
	Klevas uosialapis
	8
	18
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	116
	Klevas uosialapis
	9
	20
	1
	2 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	116
	Klevas uosialapis
	8
	13
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	N
	

	4
	117
	Tuopa kanadinė
	9
	14
	1
	
	
	N
	

	4
	117
	Tuopa kanadinė
	8
	13
	1
	
	
	N
	

	4
	117
	Tuopa kanadinė
	8
	12
	1
	
	
	N
	

	
	
	Viso:
	
	
	
	
	
	141.695,25



Pastaba: 1 – gera būklė, 2 – vidutinė, 3 - patenkinama, 4 - bloga, 5 - l.bloga, 6 - žuvęs. 

Vadovaujantis ,,Želdinių atkuriamosios vertės įkainiuose“ pateiktu būklės skirstymu, 2-3 mūsų nurodyta želdinių būklė laikytina patenkinama, 4 atitinkamai – nepatenkinama, 5 atitinkamai – bloga.      S – saugotinas, N – nesaugotinas medis

          *Nustatant medžių saugotinumą - neatsižvelgta į antžemines ir požemines komunikacijas bei jų apsaugos zonas
ŪKINIŲ PRIEMONIŲ ŽINIARAŠČIAI
	Kv.
	Skl.
	Įvykdyta

	Šalinti, 1 eilėje

	1
	19, 35, 55, 64, 74, 77, 78, 80, 97, 102
	

	2
	1, 5, 11, 23, 28, 55, 84
	

	3
	6, 12, 42, 49, 50, 52, 61, 71, 72, 93, 94, 98, 107, 108, 119
	

	4
	4, 7, 9, 16, 17, 18, 19, 23, 32, 48, 63, 76, 78, 81, 99
	

	Šalinti, 2 eilėje

	2
	21, 22
	

	3
	15, 21
	

	4
	22
	

	Šalinti, atskirus kamienus

	1
	38, 57, 61, 67, 69, 73, 83, 84, 91
	

	2
	44, 65
	

	3
	13, 34, 45
	

	4
	111
	

	Genėti

	2
	6
	

	Šalinti projektiniais tikslais

	1
	15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 51, 54, 63, 70, 71, 76, 81, 82, 99
	

	2
	32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 49, 50, 51, 53, 69, 78, 87, 90, 98
	

	3
	1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 29, 36, 37, 44, 46, 48, 51, 53, 54, 73, 74, 78, 80, 88, 89, 91, 92, 97, 101, 102
	

	4
	11, 13, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 112, 115, 116
	


